{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":12,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25A2V1B / RXM25R5V1B","FVXM25A3V1B / RXM25R5V1B","FVXM35A2V1B / RXM35R5V1B","FVXM35A3V1B / RXM35R5V1B","FVXM50A2V1B / RXM50R2V1B","FVXM50A2V1B / RXM50R5V1B","FVXM50A3V1B / RXM50R2V1B","FVXM50A3V1B / RXM50R5V1B"]
["Kylkapacitet","Min.","","kW","1.30","","1.40","","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","3.50","","4.00","","5.80","5.80"]
["","Nom.","","kW","2.40","","3.40","","5.00","5.00"]
["Nominell verkningsgrad","Årlig energiförbrukning","","kWh","268","","424","","656","656"]
["","EER köldfaktor","","","4.47","","4.01","","3.81","3.81"]
["","COP","","","4.55","","3.90","","3.81","3.81"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","A","","A","","A","A"]
["","","Värme","","A","","A","","A","A"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","3.40","","4.50","","5.80","5.80"]
["","Min.","","kW","1.30","","1.40","","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","4.70","","5.80","","8.10","8.10"]
["Anm:","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]
["Kylkapacitet","Min.","","kW","","1.30","","1.40","","","1.40","1.40"]
["","Nom.","","kW","","2.40","","3.40","","","5.00","5.00"]
["","Max.","","kW","","3.50","","4.00","","","5.80","5.80"]
["Värmekapacitet","Min.","","kW","","1.30","","1.40","","","1.40","1.40"]
["","Nom.","","kW","","3.40","","4.50","","","5.80","5.80"]
["","Max.","","kW","","4.70","","5.80","","","8.10","8.10"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","","4.47","","4.01","","","3.81","3.81"]
["","COP","","","","4.55","","3.90","","","3.81","3.81"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","","268","","424","","","656","656"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","","A","","A","","","A","A"]
["","","Värme","","","A","","A","","","A","A"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","","A+++","","A++","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","2.40","","3.40","","","5.00","5.00"]
["","SEER","","","","8.55","","8.11","","","7.30","7.30"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","98","","147","","","240","240"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","","A++","","A++","","","A+","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","2.30","","2.80","","","4.10","4.10"]
["","SCOP/A","","","","4.65","","4.63","","","4.31","4.31"]
["","Pdh Värmekapacitet vid -10°","","kW","","2.03","","2.34","","","3.58","3.58"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","693","","847","","","1,330","1,330"]