{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":13,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5TV1B","FWF02B7TV1B","FWF03B5TV1B","FWF03B7TV1B","FWF04B5TV1B","FWF04B7TV1B","FWF05B7TV1B","FWF05B5TV1B"]
["Ljudtrycksnivå","Superhög","","","dBA","","31","","31","","40","45"]
["","Låg","","","dBA","26.0","26","26.0","26","26.0","26","30","30.0"]
["","Hög","","","dBA","31.0","27","31.0","27","40.0","33","39","45.0"]
["Standardtillbehör","Installations- och bruksanvisning","","","","1","Installations- och bruksanvisning","1","Installations- och bruksanvisning","1","Installations- och bruksanvisning","Installations- och bruksanvisning","1"]
["","Kondensvattenslang","","","","1","Kondensvattenslang","1","Kondensvattenslang","1","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","1"]
["","Rörhållare för kondensvattenslang","","","","1","Rörhållare för kondensvattenslang","1","Rörhållare för kondensvattenslang","1","Rörhållare för kondensvattenslang","Rörhållare för kondensvattenslang","1"]
["","Bricka för hängarfäste","","","","8","Bricka för hängarfäste","8","Bricka för hängarfäste","8","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","8"]
["","Skruvar","","","","4","Skruvar","4","Skruvar","4","Skruvar","Skruvar","4"]
["","Installationsanvisning","","","","1","Installationsanvisning","1","Installationsanvisning","1","Installationsanvisning","Installationsanvisning","1"]
["","O-ring","","","","2","O-ring","2","O-ring","2","O-ring","O-ring","2"]
["","Isolering","","","","6","Isolering","6","Isolering","6","Isolering","Isolering","6"]
["Styrsystem","Wired remote control","","","","","BRC315D7","","BRC315D7","","BRC315D7","BRC315D7"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","BRC7E530, BRC7E531"]
["Total ljudeffektsnivå","Låg","","","dBA","36.0","","38.0","","38.0","","","42.0"]
["","Hög","","","dBA","44.0","","44.0","","50.0","","","55.0"]
["Vattenflöde","Vattentryckfall","Värme","Hög","kPa","7","","18","","30","","","43"]
["","","Kyla","Hög","kPa","5","","17","","29","","","40"]
["Röranslutningar","Kondensvatten","","YD","mm","VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20)","VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20)","VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20)","VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20)","VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20)","VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20)","VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20)","VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20)"]
["","Vatten","","Inlopp","","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)"]
["","","","Utlopp","","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)","3/4\" BSP (hongänga)"]
["Ineffekt","Hög","","","kW","0.074","","0.074","","0.090","","","0.118"]
["","Låg","","","kW","0.060","","0.060","","0.055","","","0.062"]
["Tillåten vattentemperatur","Värme","","Max.","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","","50 (5)"]
["","","","Min.","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","","5 (5)"]
["","Kyla","","Min.","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","","50 (5)"]
["Mått","Enhet","","Bredd","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Djup","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Höjd","mm","285 (4)","285","285 (4)","285","285 (4)","285","285","285 (4)"]
["Vikt","Enhet","","","kg","19","19","19","19","19","19","19","19"]
["Fläkt","Luftflödeshastighet","","Låg","m³/h","300","318","318","318","318","318","420","420"]
["","","","Hög","m³/h","456","468","468","468","660","660","876","876"]
["Power supply","Fas","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C","(1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C","(1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C","(1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C","(1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C","(1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C","(1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C","(1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C"]
["","","","","","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT; inloppsvatten 50 °C","(2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C"]
["","","","","","(3) - Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C","(3) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada","(3) - Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C","(3) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada","(3) - Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C","(3) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada","(3) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada","(3) - Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C"]
["","","","","","(4) - Höjden inkluderar apparatskåp","(4) - Höjden inkluderar apparatskåp","(4) - Höjden inkluderar apparatskåp","(4) - Höjden inkluderar apparatskåp","(4) - Höjden inkluderar apparatskåp","(4) - Höjden inkluderar apparatskåp","(4) - Höjden inkluderar apparatskåp","(4) - Höjden inkluderar apparatskåp"]
["","","","","","(5) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada","","(5) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada","","(5) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada","","","(5) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada"]