{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","","Vid hög fläkthastighet","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Vid låg fläkthastighet","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Vid medel fläkthastighet","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Kyla","","Vid låg fläkthastighet","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Vid hög fläkthastighet","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Vid medel fläkthastighet","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Standardtillbehör","Installations- och bruksanvisning","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kondensvattenslang","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tätningsmaterial (dräneringsslang)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metallklämma för kondensvattenslang","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Bricka för hängarfäste","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Skruvar","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Isolering för anslutningsdel","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tätningsmaterial","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Rörhållare","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Köldmedium","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Ineffekt - 50 Hz","Kyla","","Vid hög fläkthastighet","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Värme","","Vid hög fläkthastighet","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Kylkapacitet","Total kapacitet","","Vid hög fläkthastighet","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Röranslutningar","Vätska","","YD","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Typ","","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning"]
["","Gas","","YD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Typ","","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning"]
["","Kondensvatten","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Ogiltig takhöjd >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Kyla","","Vid hög fläkthastighet","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Air filter","Type","","","","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar","Flyttbar/tvättbar"]
["Mått","Enhet","","Bredd","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Djup","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Höjd","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Hölje","Material","","","","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål"]
["","Färg","","","","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)","Ej lackerad (galvaniserad)"]
["Vikt","Enhet","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Fläkt","Yttre statiskt tryck - 50 Hz","","Hög","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Luftflöde - 50 Hz","Kyla","Vid hög fläkthastighet","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Vid låg fläkthastighet","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Dräneringshöjd","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Uppvärmningseffekt","Total capacity","","Vid hög fläkthastighet","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Ström - 50Hz","Max amperestyrka i säkring (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fas","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Namn","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spänning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Anm:","","","","","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning"]
["","","","","","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn."]
["","","","","","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)","(5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)"]
["","","","","","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena."]
["","","","","","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(9) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare"]
["","","","","","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(10) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA"]
["","","","","","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas","(11) - Innehåller fluorerande växthusgas"]