{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Kylkapacitet","Total kapacitet","","Vid hög fläkthastighet","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Värmekapacitet","Total kapacitet","","Vid hög fläkthastighet","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Ineffekt - 50 Hz","Kyla","","Vid hög fläkthastighet","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Värme","","Vid hög fläkthastighet","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Bredd","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Djup","mm","575","575","575","575","575","575"]
["Vikt","Enhet","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Hölje","Material","","","","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt"]
["Fläkt","Luftflöde - 50Hz","Kyla","Vid hög fläkthastighet","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Vid låg fläkthastighet","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","Vid hög fläkthastighet","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Vid hög fläkthastighet","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Vid medel fläkthastighet","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","Vid låg fläkthastighet","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","Värme","","Vid hög fläkthastighet","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Vid medel fläkthastighet","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","Vid låg fläkthastighet","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["Röranslutningar","Vätska","","Typ","","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning"]
["","","","YD","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","Gas","","Typ","","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning","Flänsanslutning"]
["","","","YD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","Kondensvatten","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Dekorationspanel","Modell","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Färg","","","","Vit (N9.5)","Vit (N9.5)","Vit (N9.5)","Vit (N9.5)","Vit (N9.5)","Vit (N9.5)"]
["","Mått","","Höjd","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Bredd","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Djup","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Vikt","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Dekorationspanel 2","Modell","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Färg","","","","Silver","Silver","Silver","Silver","Silver","Silver"]
["","Mått","","Höjd","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Bredd","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Djup","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Vikt","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Dekorationspanel 3","Modell","","","","BYFQ60B2W1, Se anm. 2","BYFQ60B2W1, Se anm. 2","BYFQ60B2W1, Se anm. 2","BYFQ60B2W1, Se anm. 2","BYFQ60B2W1, Se anm. 2","BYFQ60B2W1, Se anm. 2"]
["","Färg","","","","Vit (RAL9010)","Vit (RAL9010)","Vit (RAL9010)","Vit (RAL9010)","Vit (RAL9010)","Vit (RAL9010)"]
["","Mått","","Höjd","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Bredd","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Djup","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Vikt","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Dekorationspanel 4","Modell","","","","BYFQ60B3W1, Se anm. 2","BYFQ60B3W1, Se anm. 2","BYFQ60B3W1, Se anm. 2","BYFQ60B3W1, Se anm. 2","BYFQ60B3W1, Se anm. 2","BYFQ60B3W1, Se anm. 2"]
["","Färg","","","","VIT (RAL9010)","VIT (RAL9010)","VIT (RAL9010)","VIT (RAL9010)","VIT (RAL9010)","VIT (RAL9010)"]
["","Mått","","Höjd","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Bredd","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Djup","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Vikt","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Luftfilter","Typ","","","","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät","Plastnät"]
["Standardtillbehör","Bricka för hängarfäste","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Rörhållare","","","","7","7","7","7","7","7"]
["","Kondensvattenslang","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installations- och bruksanvisning","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Isolering för anslutningsdel","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Metallklämma för kondensvattenslang","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Skruvar","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Tätningsbelägg","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fas","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spänning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Ström - 50 Hz","Max amperestyrka i säkring (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Anm:","","","","","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning","(1) - Värdena gäller för fabriksinställning"]
["","","","","","(2) - Det är nödvändigt att använda tillval ERPS23 (konvertering med kabelstam) för anslutning av standardpanel.","(2) - Det är nödvändigt att använda tillval ERPS23 (konvertering med kabelstam) för anslutning av standardpanel.","(2) - Det är nödvändigt att använda tillval ERPS23 (konvertering med kabelstam) för anslutning av standardpanel.","(2) - Det är nödvändigt att använda tillval ERPS23 (konvertering med kabelstam) för anslutning av standardpanel.","(2) - Det är nödvändigt att använda tillval ERPS23 (konvertering med kabelstam) för anslutning av standardpanel.","(2) - Det är nödvändigt att använda tillval ERPS23 (konvertering med kabelstam) för anslutning av standardpanel."]
["","","","","","(3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT"]
["","","","","","(4) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(4) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(4) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(4) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(4) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT","(4) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7 °CTT, 6 °CVT"]
["","","","","","(5) - Måtten innefattar inte styrenhet","(5) - Måtten innefattar inte styrenhet","(5) - Måtten innefattar inte styrenhet","(5) - Måtten innefattar inte styrenhet","(5) - Måtten innefattar inte styrenhet","(5) - Måtten innefattar inte styrenhet"]
["","","","","","(6) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(6) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(6) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(6) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(6) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(6) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar."]
["","","","","","(7) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(7) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(7) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(7) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(7) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.","(7) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena."]
["","","","","","(8) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(8) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(8) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(8) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(8) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.","(8) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(10) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(10) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(10) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(10) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare","(10) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare"]
["","","","","","(11) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(11) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(11) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(11) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(11) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA","(11) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA"]
["","","","","","(12) - Innehåller fluorerande växthusgas","(12) - Innehåller fluorerande växthusgas","(12) - Innehåller fluorerande växthusgas","(12) - Innehåller fluorerande växthusgas","(12) - Innehåller fluorerande växthusgas","(12) - Innehåller fluorerande växthusgas"]