{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RKXYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RKXYQ5T7Y1B","RKXYQ8T7Y1B"]
["Mått","Enhet","Höjd","mm","701","701"]
["","","Bredd","mm","600","760"]
["","","Djup","mm","554","554"]
["Vikt","Enhet","","kg","77","105"]
["Kompressor","Typ","","","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt försluten scrollkompressor"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","Nom.","dBA","60.0 (4)","64.0 (4)"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","Nom.","dBA","47.0 (5)","48.0 (5)"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-410A"]
["","GWP","","","2087.5","2087.5"]
["","Mängd","","tCO2Eq","4.20","8.35"]
["","Mängd","","kg","2.00","4.00"]
["Standardtillbehör","Refrigerant label for F-gas regulation","","","1","1"]
["","Connection pipes","","","4","5"]
["","Declaration of conformity","","","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","1","1"]
["","Screws","","","1","1"]
["","Tie-wraps","","","3","3"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","Y1"]
["","Fas","","","","3N~"]
["","Frequency","","Hz","50","50"]
["","Spänning","","V","","380-415"]
["Anm:","","","","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","(2) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","(3) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT","(3) - Faktiska antalet enheter beror på typ av inomhusenhet (VRV DX inomhus, etc.) och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (som är; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad en ljudkälla ger upphov till."]
["","","","","(5) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen).","(5) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna."]
["","","","","(6) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats.","(6) - Se urvalet av köldmedieledning eller installationsmanualen"]
["","","","","","(7) - RLA är baserad på följande förhållanden: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT"]
["","","","","","(8) - MSC innebär den maximala strömmen vid uppstart av kompressorn. Denna enhet använder bara kompressorer med frekvensstyrning. Startström är alltid ≤ max. driftström."]
["","","","","","(9) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-12(*), kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Ssc  ≥ minsta Ssc-värde"]
["","","","","","(10) - MCA måste användas för att välja rätt fältkabelstorlek. MCA kan anses vara maximal driftström."]
["","","","","","(11) - MFA används för att välja skyddsbrytare och jordfelsbrytare (brytare för krypströmmar i jordledningen)."]
["","","","","","(12) - TOCA innebär totalvärdet på respektive OC-sats."]
["","","","","","(13) - FLA innebär normal driftström för fläkten"]
["","","","","","(14) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %."]
["","","","","","(15) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena."]
["","","","","","(16) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum."]
["","","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas"]
["","","","","","(18) - Ssc: kortsluten spänning"]
["","","","","","(19) - Se installationsmanualen/bruksanvisningen för detaljerat innehåll för standardtillbehör"]