{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Kyla","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Standardtillbehör","Buntband","","","","2","2","2","2"]
["","Installationsanvisning","","","","1","1","1","1"]
["Köldmedium","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Mängd","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Röranslutningar","Vätska","","YD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Rörledningslängd","Max.","UE - IE","m","55","85","85","85"]
["","","System","Ingen extra laddning","m","30","30","30","30"]
["","","","Motsvarande","m","75","100","100","100"]
["","Gas","","YD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Nivåskillnad","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Extra köldmediemängd","","","kg/m","Se installationsmanual","Se installationsmanual","Se installationsmanual","Se installationsmanual"]
["Sound power level","Kyla","","","dBA","64","64","66","67"]
["Kompressor","Typ","","","","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor"]
["Mått","Enhet","","Bredd","mm","940","940","940","940"]
["","","","Djup","mm","320","320","320","320"]
["","","","Höjd","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Vikt","Enhet","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Fas","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spänning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Anm:","","","","","(1) - Innehåller fluorerande växthusgas","(1) - Innehåller fluorerande växthusgas","(1) - Innehåller fluorerande växthusgas","(1) - Innehåller fluorerande växthusgas"]
["","","","","","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien"]
["","","","","","(3) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien","(3) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien","(3) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien","(3) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien"]
["","","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]