{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQSG71L3V1B","RZQSG100L9V1B","RZQSG125L9V1B","RZQSG140L9V1B"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Bredd","mm","900","940","940","940"]
["","","","Djup","mm","320","320","320","320"]
["Vikt","Enhet","","","kg","67","72.0","74.0","95.0"]
["Kompressor","Typ","","","","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor","Hermetiskt tillsluten swing-kompressor"]
["Driftsområde","Kyla","Omgivning","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Värme","Omgivning","Min.","°CVT","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CVT","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","","dBA","65","70.0","70.0","69.0"]
["","Värme","","","dBA","","70.0","70.0","69.0"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Nom.","dBA","49","53","54","53"]
["","Värme","","Nom.","dBA","51","57","58","54"]
["","Tyst nattläge","","Nivå 1","dBA","","49","49","49"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Röranslutningar","Vätska","","YD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","YD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Rörledningslängd","Max.","UE - IE","m","50","50","50","50"]
["","","System","Motsvarande","m","70","70","70","70"]
["","","","Ingen extra laddning","m","30","30","30","30"]
["","Extra köldmediemängd","","","kg/m","Se installationsmanual","Se installationsmanual","Se installationsmanual","Se installationsmanual"]
["","Nivåskillnad","IU - OU","Max.","m","15","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standardtillbehör","Buntband","","","","2","2","2","2"]
["","Installationsanvisning","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Fas","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ström - 50Hz","Max amperestyrka i säkring (MFA)","","","A","20","40","40","40"]
["Anm:","","","","","(1) - Se separata ritningar för elektriska data","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas"]
["","","","","","(2) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas","(2) - Ssc: kortsluten spänning","(2) - Ssc: kortsluten spänning","(2) - Ssc: kortsluten spänning"]
["","","","","","(3) - Kortsluten spänning","(3) - PED: montering = kategori l : Omfattas inte fär PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(3) - PED: montering = kategori l : Omfattas inte fär PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(3) - PED: montering = kategori l : Omfattas inte fär PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - Innehåller fluorerande växthusgas","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]
["","","","","","","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A"]